240417

**ЗАХВАТЫ ДЛЯ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЕЙ**





**Содержание**

**1. Описание и работа**

1.1. Назначение изделия **3**

1.2. Технические характеристики **3**

1.3 Подготовка к работе и порядок работы **3**

**2. Меры предосторожности**  **3**

**3. Гарантийные обязательства** **3**

**1. Описание и работа**

**1.1 Назначение изделия**

Захваты для сэндвич-панелей применяются для подъема, удержания и перемещения сэндвич-панелей.

**Захват для стеновых сэндвич панелей** используется в качестве приспособления для подъёма и монтажа сэндвич-панелей толщиной 50 мм, 230 мм. Захват для сэндвич-панелей ТГ-СП-0,150 оснащен резиновыми накладками (260мм х 260мм) для защиты панелей от повреждения. Конструкция захвата позволяет быстро и легко монтировать сэндвич-панели. При большой длине сэндвич -панелей рекомендуется использовать линейную траверсу в комплекте с двумя захватами.

**1.2 Технические характеристики**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Артикул** | **Грузоподъемность, т** | **Толщина листа, мм** | **Масса, кг** |
| 122015 | 0,15 | 80-230 | 23 |

Дата продажи: МП: Кол-во: шт

**1.3 Подготовка к работе и порядок работы**

Для осуществления подъема захват необходимо распаковать и закрепить с его помощью груз. После этого испытать работу с грузом, подняв его на высоту 200-300 мм. Если механизм функционирует нормально, то можно продолжать работу.

**2. Меры предосторожности**

* Не оставляйте поднятый груз без присмотра.
* Перед подъемом груза необходимо испытать захват. Если захват не держит груз, прекратите работу.
* ACHTUNG2Запрещено чистить захват во время работы.
* Запрещается поднимать груз массой, превышающей номинальную грузоподъемность механизма.
* Запрещается использовать механизм для подъема людей.
* Запрещается выравнивание груза и поправка грузозахватных приспособлений на весу.

**3. Гарантийные обязательства**

Гарантийный срок устанавливается 12 месяцев со дня продажи конечному потребителю, но не более 30 месяцев со дня изготовления. Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие в результате естественного износа, плохого ухода, неправильного использования или небрежного обращения, а также являющиеся следствием несанкционированного вмешательства в устройство изделия лиц, не имеющих специального разрешения на проведение ремонта. В целях определения причин отказа и/или характера повреждений изделия производиться техническая экспертиза сроком 10 рабочих дней. По результатам экспертизы принимается решение о замене/ремонте изделия. При этом изделие принимается на экспертизу только при наличии паспорта с отметкой о дате продажи и штампом организации-продавца. Срок консервации 3 года.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Дата** | **Сведения о ремонте захвата или замене его узлов и деталей** | **Подпись лица, ответственного за содержание захвата** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |